**TRAKTOROVÝ NÁVĚS**

Technická specifikace

* Technická nosnost – cca 10 000 kg
* Maximální přípustná hmotnost – 14 000 kg
* Objem korby bez nástavby – min. 13 m3
* Minimální požadovaný výkon traktoru – 67 HP
* Rozměry korby (d, v, š) – min. 4 500 mm, 600 + 600 mm, 2 420 mm

Minimální výbava

* Parkovací ruční brzda
* Centrální boční zámek s pohodlným zavíráním
* Parabolické pružiny s omezovačem průhybu zajišťující plynulé odpružení
* Pneumatiky 385/65 R22
* Homologace do 40 km/h
* Zadní okno
* Výstražný trojúhelník
* Sada bočních nástavců 600+600 mm
* Blatníky za zadními koly
* Opěrné klíny
* Hydraulický válec s uzavíracím ventilem pro maximální možný náklon vleku (zadní 50°, boční 45°)
* Vzduchové brzdy
* 6 ok na kurty
* Schůdky usnadňující přístup do nákladového prostoru
* Instalace 12V LED osvětlení
* Hydraulická podpěrná noha
* Tažné oko 40 mm